Typ kompresora: **Medicinálny kompresor pre dýchacie prístroje, na mobilnom podvozku**

|  |  |
| --- | --- |
| Menovité napätie, frekvencia | 230V, 50/60 Hz120V,60Hz100V, 50/60Hz |
| Výkonnosť kompresora | 55 l.min–1/ 3,5 bar; 55 l.min–1/ 3 bar(100, 50/60) |
| Objem vzdušníka | 2 lit. |
| Špičkový výkon | 180 l.min–1/ 3 bar |
| Filtrácia vzduchu do | 0.01 µm |
| Zníženie rosného bodu pri 3bar, 20°C | 10°C pod teplotou okolia |
| Výstupné pripojenie | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) |
| Režim prevádzky | trvalý |
| Hlučnosť | ≤48 dB [A] |
|  |  |
| Max rozmery s kolieskami(š x h x v) | 570 x 560 x 690 mm |
| Hmotnosť | 40 kg |
| So zabudovaným membránovým sušičom vzduchu |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |