Bližší specifikace

Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční jemnozrnné jakostní oceli 11 523 vhodné ke svařování. Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oceli hodnoty mechanických a technologických vlastností pro

- tyče jednoduchého průřezu válcované za tepla;

- tyče tvarového průřezu válcované za tepla;

- dráty válcované za tepla;

- tlusté plechy válcované za tepla;

- širokou ocel válcovanou za tepla;

- tenké plechy válcované za tepla;

- pásy válcované za tepla; - výkovky;

- tyče tažené za studena;

- tyče loupané;

- pásy a pruhy válcované za studena;

- duté profily tvářené za tepla;

- duté profily tvářené za studena.

Označení ČSN 41 1523 (411523)