**Opis technických parametrov –**

**„Nákup zametacieho automobilu“**

Obchodné meno uchádzača: ...........................

Adresa / miesto podnikania: ...........................

Štatutárny zástupca: ...........................

**„Zametací automobil“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické a úžitkové vlastnosti a charakteristiky požadované verejným obstarávateľom** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** | **Technické a úžitkové vlastnosti a charakteristiky tovaru ponúknutého uchádzačom****(Doplní uchádač)** |
| Nové úžitkové vozidlo – Automobil zametací | ks |  |  | 1 | *(Obchodné označenie/ názov tovaru + základná výbava)* |
| Počet miest na sedenie | ks | 1 |  |  |  |
| Počet zametacích kief | ks | 2 |  |  |  |
| Výkon motora | kW | 50 |  |  |  |
| Celková hmotnosť | kg |  | 5 500 |  |  |
| Prevádzková hmotnosť | kg | 1 500 |  |  |  |
| Užitočná hmotnosť | kg |  | 3 000 |  |  |
| Vonkajší polomer otáčania | mm |  | 4 000 |  |  |
| Celková dĺžka | mm |  | 4 400 |  |  |
| Celková šírka | mm |  | 1 500 |  |  |
| Celková výška | mm |  | 2 300 |  |  |
| Pracovný záber zametania | mm | 1 300 | 2 300 |  |  |
| Šírka sacej hubice | mm | 400 | 800 |  |  |
| Objem zásobníka na nečistoty | m³ | 1,3 |  |  |  |
| Objem pevných nádrží na vodu | l | 300 |  |  |  |
| Objem nádrže sypača | l | 100 |  |  |  |
| **Technické a úžitkové vlastnosti a charakteristiky požadované verejným obstarávateľom** | **Hodnota/charakteristika** | **Technické a úžitkové vlastnosti a charakteristiky tovaru ponúknutého uchádzačom****(Doplní uchádač)** |
| Typ motora | vznetový 4-valec |  |
| Pohon | plne plynulý hydrostatický, hydraulický obidvoch náprav  |  |
| Štartovanie  | elektrické |  |
| Farebné vyhotovenie | podľa katalógu výrobcu – bezpríplatkový  |  |
| Prevádzková manipulácia | zametanie, vysávanie, kropenie |  |
| Bezpečnosť | plne uzavretá kovová kabína s vykurovaním a klimatizáciou, oranžové majáky |  |
| Ovládanie  | hydraulické, ovládané z kabíny |  |
| * Prepravná rýchlosť
 | min. 40 km/h  |  |
| * Pracovná rýchlosť
 | min. 15 km/h |  |
| * Merač prevádzkových jednotiek
 | áno |  |
| * Sedačka
 | odpružené, nastaviteľné  |  |
| Doplnkové príslušenstvo | sypač s rozmetadlom na tuhý posypový materiál umiestnený medzi nápravami resp. v zadnej časti zametacieho stroja |  |
| Ďalšie požiadavky | základné prípravky a prostriedky pre bežnú údržbu a drobné opravy |  |
| súprava záložných súčiastok, náradia, príslušenstva a prostriedkov na vykonávanie bežnej prevádzkovej kontroly |  |

Dátum:

..........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača\*)

\*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.